**О****ОО “AMIR UL BAXR VMG”** *(Самаркандская область)*

**Контакт: +998 97 255 90 07**

**E-mail почта:** [**alp-uz@mail.ru**](mailto:alp-uz@mail.ru)

**Веб-сайт:** [**www.alpboots.uz**](http://www.alpboots.uz)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Эскиз** | **Артикул** | **Наименование** | **Техническая характеристика** | **Цена в долларах (с НДС)** |
| |  | | --- | |  | | 9252х012 (Т11003) | Титан черный | Литьевая. Соответсвует требованиям:  ГОСТ 447-91. ГОСТ 19137-89. ГОСТ 26167-2005. ГОСТ 285507-99. | **20,0** |
| |  | | --- | |  | | 9252х012 (Т11004) | Титан черный 2 | Литьевая. Соответсвует требованиям:  ГОСТ 447-91. ГОСТ 19137-89. ГОСТ 26167-2005. ГОСТ 285507-99. | **25,0** |
|  | 9241x052 (U110011) | URSA | Литьевая. Соответсвует требованиям:  ГОСТ 447-91. ГОСТ 19137-89. ГОСТ 26167-2005. ГОСТ 285507-99. | **24,0** |
|  | 9142x014 (М11006) | Мустанг песочный | Литьевая. Соответсвует требованиям:  ГОСТ 447-91. ГОСТ 19137-89. ГОСТ 26167-2005. ГОСТ 285507-99. | **22,8** |
| |  | | --- | |  | | 9132x041 (И11008) | Империал песочный | Литьевая. Соответсвует требованиям:  ГОСТ 447-91. ГОСТ 19137-89. ГОСТ 26167-2005. ГОСТ 285507-99. | **29,0** |
| |  | | --- | |  | | 9142x011 (Я11009) | Ягуар черный высокий | Литьевая. Соответсвует требованиям:  ГОСТ 447-91. ГОСТ 19137-89. ГОСТ 26167-2005. ГОСТ 285507-99. | **18,5** |
| |  | | --- | |  | | 9132x011 (Я11010) | Ягуар черный низкий | Литьевая. Соответсвует требованиям:  ГОСТ 447-91. ГОСТ 19137-89. ГОСТ 26167-2005. ГОСТ 285507-99. | **16,0** |
| |  | | --- | |  | | 9142x041 (Я11011) | Ягуар песочный | Литьевая. Соответсвует требованиям:  ГОСТ 447-91. ГОСТ 19137-89. ГОСТ 26167-2005. ГОСТ 285507-99. | **18,5** |
| |  | | --- | |  | | 9142x051 (Я11012) | Ягуар серый высокий | Литьевая. Соответсвует требованиям:  ГОСТ 447-91. ГОСТ 19137-89. ГОСТ 26167-2005. ГОСТ 285507-99. | **30,0** |
| |  | | --- | |  | | 9142x011 (Б11016) | Барон К | Литьевая. Соответсвует требованиям:  ГОСТ 447-91. ГОСТ 19137-89. ГОСТ 26167-2005. ГОСТ 285507-99. | **20,0** |
| |  | | --- | |  | | 9142x011 (Б11014) | Барон черный 2 | Литьевая. Соответсвует требованиям:  ГОСТ 447-91. ГОСТ 19137-89. ГОСТ 26167-2005. ГОСТ 285507-99. | **16,0** |
|  | 9242x031 (А11016) | Адмирал черный | Литьевая. Соответсвует требованиям:  ГОСТ 447-91. ГОСТ 19137-89. ГОСТ 26167-2005. ГОСТ 285507-99. | **17,0** |
| |  | | --- | |  | | 9141x031 (О11017) | Олимп черный | Литьевая. Соответсвует требованиям:  ГОСТ 447-91. ГОСТ 19137-89. ГОСТ 26167-2005. ГОСТ 285507-99. | **17,0** |
| |  | | --- | |  | | 9242x031 (К11018) | Капитан песочный | Литьевая. Соответсвует требованиям:  ГОСТ 447-91. ГОСТ 19137-89. ГОСТ 26167-2005. ГОСТ 285507-99. | **22,0** |

**ЧП “SHOKIRJON FAYZ NUR”** *(Ташкентская область)*

**Контакт: +998 97 400 05 88**

**E-mail почта: baxodir.azizov.88@mail.ru**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Эскиз** | **Артикул** | **Наименование** | **Техническая характеристика** | **Цена в долларах (с НДС)** |
| м-1 | M – 1 | Рабочий обувь | Обув кожаный, рабочий, мужской, подошва -30+50, бензомаслостойкая, нескользящие. Размерный ряд 39-48,50. Металлоподнасок прочность ударной силы 200дж | **11,0** |
| м-2 п | M - 1 | Рабочий обувь | Обув кожаный, рабочий, мужской, подошва -30+50, бензомаслостойкая, нескользящие. Размерный ряд 39-48,50. Металлоподнасок прочность ударной силы 200дж | **11,0** |
| м-103 | M – 103 | Рабочий обувь | Обув кожаный, рабочий, мужской, летний, подошва -30+50, бензомаслостойкая, нескользящие. Размерный ряд 39-48,50. Металлоподнасок прочность ударной силы 200дж | **11,0** |
| м-64 | M - 64 | Рабочий обувь | Обув кожаный, рабочий, мужской, летний, подошва -30+50, бензомаслостойкая, нескользящие. Размерный ряд 39-48,50. Металлоподнасок прочность ударной силы 200дж | **11,0** |
| сапоги | M – Сапоги | Рабочий обувь | Обув кожаный, рабочий, мужской, подошва -30+50, бензомаслостойкая, нескользящие. Размерный ряд 39-48,50. | **13,0** |

**OOO “POYAFZALCHI”** *(Город Ташкент)*

**Контакт: +998 97 772 36 19**

**E-mail почта: mir-maksud@yandex.ru**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Эскиз** | **Артикул** | **Наименование** | **Техническая характеристика** | **Цена в долларах (с НДС)** |
| home_shoes_slider_product7 | 0006Т | Специальная обувь | Кожа натуральные хромовых гладкие или тесненные  Кожа натуральные жесткие кожа чепрак  Кожа натуральные жесткие кожа вороток и пол | **38,0** |
| DSCN4265 | 0007 | Специальная обувь | Кожа натуральные хромовых гладкие или тесненные  Кожа натуральные жесткие кожа чепрак  Кожа натуральные жесткие кожа вороток и пол | **35,0** |
| DSCN4259 | 0064 | Специальная обувь | Кожа натуральные хромовых гладкие или тесненные  Кожа натуральные жесткие кожа чепрак  Кожа натуральные жесткие кожа вороток и пол | **35,0** |
| DSCN4271 | 0065 | Специальная обувь | Кожа натуральные хромовых гладкие или тесненные  Кожа натуральные жесткие кожа чепрак  Кожа натуральные жесткие кожа вороток и пол | **35,0** |

**“"ANKA" ООО «XSI» (Ташкентская область)**

**Контакт:+99899 846-49-71**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Эскиз** | **Артикул** | **Наименование** | **Техническая характеристика** | **Цена в долларах (с НДС)** |
|  | 12.4.137-84 | Ботинки рабочие «CAMBAT» | Ботинки с высоким берцом «CAMBAT» выполнены из натуральной кожи высшего сорта. Анатомический дизайн голени способствует хорошей фиксации, предавая комфорт во время всего рабочего дня. | **14,7** |
|  | 12.4.137-84 | Сапоги рабочие «BUFFALO» | Сапоги с высоким берцом композитный подносок, антишоковая подушка и подошва из полиуретана | **18,4** |
|  | 9242x031 (К11018) | Капитан песочный | Литьевая. Соответсвует требованиям:  ГОСТ 447-91. ГОСТ 19137-89. ГОСТ 26167-2005. ГОСТ 285507-99. | **22,0** |
| м-2 п | M – 1 | Рабочий обувь | Обув кожаный, рабочий, мужской, подошва -30+50, бензомаслостойкая, нескользящие. Размерный ряд 39-48,50. Металлоподнасок прочность ударной силы 200дж | **11,0** |

**OOO “GO’ZAL BIZNES PLYUS”** *(город Ташкент)*

**Контакт: +998 90 322-69-85**

**Веб-сайт: http://www.apolloleathershoes.uz/**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Эскиз** | **Артикул** | **Наименование** | **Техническая характеристика** | **Цена в долларах (с НДС)** |
| C:\Users\GRunK\Desktop\Игорь ака\Фото\4 января 2023 года\photo_2023-01-04_16-52-20.jpg |  | Средний берц с МП | Подошва ПУ – резина | **16,5** |
| C:\Users\GRunK\Desktop\Игорь ака\Фото\4 января 2023 года\photo_2023-01-04_16-54-27.jpg |  | Высокий берц c МП | Подошва ПУ – резина | **18,5** |
| C:\Users\GRunK\Desktop\Игорь ака\Фото\4 января 2023 года\photo_2023-01-04_16-54-50.jpg |  | Сандали с МП | Подошва ПУ – резина | **15,5** |
| C:\Users\GRunK\Desktop\Игорь ака\Фото\4 января 2023 года\photo_2023-01-04_16-54-54.jpg |  | Средний берц с закрытым клапаном с МП | Подошва ПУ – резина | **16** |
| C:\Users\GRunK\Desktop\Игорь ака\Фото\4 января 2023 года\photo_2023-01-04_16-54-57.jpg |  | Туфли летние с закрытым клапаном с МП | Подошва ПУ –  резина | **16** |
| C:\Users\GRunK\Desktop\Игорь ака\Фото\4 января 2023 года\photo_2023-01-04_16-55-00.jpg |  | Средний берц с закрытым клапаном с МП | Подошва ПУ – резина | **16,5** |
| C:\Users\GRunK\Desktop\Игорь ака\Фото\4 января 2023 года\photo_2023-01-04_16-55-04.jpg |  | Средний берц комбинирований | Подошва ПУ – резина | **16,5** |
| C:\Users\GRunK\Desktop\Игорь ака\Фото\4 января 2023 года\рпоп.JPG |  | Сапоги летние без подкладки  Голенище китайская кирза  Высота 30 см с МП | Подошва ПУ – резина | **18** |
| C:\Users\GRunK\Desktop\Игорь ака\Фото\4 января 2023 года\пао.JPG |  | Сапоги летние без подкладки  Голенище китайская кирза  Высота 30 см с МП | Подошва ПУ – резина | **18,5** |
| C:\Users\GRunK\Desktop\Игорь ака\Фото\4 января 2023 года\1.jpg |  | Туфли летние с МП | Подошва ПУ – резина | **16,5** |
| C:\Users\GRunK\Desktop\Игорь ака\Фото\4 января 2023 года\5   4.jpg |  | Ботинки летние с МП с подкладкой дышащий сеткой | Подошва ПУ – резина | **18,5** |

**OOO “Taraqqiyot Shoes” *(Бухарская область)***

**Контакты: +998 97 238-00-63; +998 97 488-00-65**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Эскиз** | **Артикул** | **Наименование** | **Техническая характеристика** | **Цена в долларах (с НДС)** |
|  | БОТ 1 | Рабочий обувь | Кожа НУБУК, толщина  1,8 мм,  Подклад: дышащий, перфорированный материал с поролоном или с мехом! подошва ПУ/ТПУ,  [Инжекционно-литьевая](https://yandex.ru/video/preview/12494125676221461939?text=%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5&path=yandex_search&parent-reqid=1686979190918935-2039726602336806252-balancer-l7leveler-kubr-yp-sas-113-BAL-3605&from_type=vast" \t "_blank)  КП 200 ДЖ.  Размеры 39-45 | **18** |
|  | БОТ 2 | Рабочий обувь | Кожа НУБУК, толщина  1,8 мм,  Подклад: дышащий, перфорированный материал с поролоном или с мехом! подошва ПУ/ТПУ,  [Инжекционно-литьевая](https://yandex.ru/video/preview/12494125676221461939?text=%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5&path=yandex_search&parent-reqid=1686979190918935-2039726602336806252-balancer-l7leveler-kubr-yp-sas-113-BAL-3605&from_type=vast" \t "_blank)  КП 200 ДЖ.  Размеры 39-45 | **17** |
|  | БОТ 3 | Рабочий обувь | Кожа Замш, толщина  1,8 мм,  Подклад:   дышащий, перфорированный материал с поролоном или с мехом! подошва ПУ/ТПУ,  [Инжекционно-литьевая](https://yandex.ru/video/preview/12494125676221461939?text=%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5&path=yandex_search&parent-reqid=1686979190918935-2039726602336806252-balancer-l7leveler-kubr-yp-sas-113-BAL-3605&from_type=vast" \t "_blank)  КП 200 ДЖ.  Размеры 39-45 | **12** |
|  | БОТ 4 | Рабочий обувь | Кожа Замш, толщина  1,8 мм,  Подклад:   дышащий, перфорированный материал с поролоном или с мехом! подошва ПУ/ТПУ,  [Инжекционно-литьевая](https://yandex.ru/video/preview/12494125676221461939?text=%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5&path=yandex_search&parent-reqid=1686979190918935-2039726602336806252-balancer-l7leveler-kubr-yp-sas-113-BAL-3605&from_type=vast" \t "_blank)  КП 200 ДЖ.  Размеры 39-45 | **11,5** |
|  | БОТ 5 | Рабочий  обувь | Кожа нат/кожа,  толщина 1,8 мм,  Подклад:   дышащий, перфорированный материал с поролоном или с мехом! подошва ПУ/ТПУ,  [Инжекционно-литьевая](https://yandex.ru/video/preview/12494125676221461939?text=%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5&path=yandex_search&parent-reqid=1686979190918935-2039726602336806252-balancer-l7leveler-kubr-yp-sas-113-BAL-3605&from_type=vast" \t "_blank)  КП 200 ДЖ.  Размеры 39-45 | **14** |
|  | БОТ 6 | Рабочий  обувь | Кожа нат/кожа,  толщина 1,8 мм,  Подклад:   дышащий, перфорированный материал с поролоном или с мехом! подошва ПУ/ТПУ,  [Инжекционно-литьевая](https://yandex.ru/video/preview/12494125676221461939?text=%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5&path=yandex_search&parent-reqid=1686979190918935-2039726602336806252-balancer-l7leveler-kubr-yp-sas-113-BAL-3605&from_type=vast" \t "_blank)  КП 200 ДЖ.  Размеры 39-45 | **13,5** |
|  | БОТ 7 | Рабочий обувь | Кожа нат/кожа,  толщина 1,8 мм,  Подклад:   дышащий, перфорированный материал с поролоном или с мехом! подошва ПУ/ТПУ,  [Инжекционно-литьевая](https://yandex.ru/video/preview/12494125676221461939?text=%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5&path=yandex_search&parent-reqid=1686979190918935-2039726602336806252-balancer-l7leveler-kubr-yp-sas-113-BAL-3605&from_type=vast" \t "_blank)  КП 200 ДЖ.  Размеры 39-45 | **13** |

**ООО “SHAMS IMKON BIZNES”** *(Город Ташкент)*

**Контакт: +998993648350,+998974302901**

**E-mail почта: b-77@mail.ru**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Эскиз** | **Артикул** | **Наименование** | **Техническая характеристика** | **Цена в долларах (с НДС)** |
|  |  | Рабочий обувь | Основной материал кожа-хром; система шнуровки Dобразная; материал верха натуральная кожа; | **13,0** |
|  |  | Ботинки с высоким берцем | Основной материал кожа-хром; система шнуровки обычная; материал верха натуральная кожа; ; подкладка подкладочная кожа; вшитый задник: усиление жёсткости и обеспечение анатомического | **21,0** |
|  |  | Ботинки с высоким берцем(летние) | Основной материал кожа-спил; система шнуровки обычная; материал верха спиленная кожа; ; подкладка: сеточный поролон; вшитый задник: усиление жёсткости и обеспечение анатомического кожи | **19,0** |
| C:\Documents and Settings\Юля\Рабочий стол\фото обуви\516.JPG |  | Сапоги кирзовые | вкладная: текстон; дополнительное оснащение: ремень для регулировки; подошва: подошва: дкухслойная, литьевой горячий метод крепления ;противоскользящие свойства; маслобензостойкая; каблук с амортизатором. Подносок: металлический; высота 24см. | **19,0** |

**ООО “COMFORT LEATHER SHOES”** *(Город Ташкент)*

**Контакт: +998946199040**

**E-mail почта: comfortleathershoes@gmail.com**

**Веб-сайт:** **www.cl-shoes.uz**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Эскиз** | **Артикул** | **Наименование** | **Техническая характеристика** | **Цена в долларах (с НДС)** |
|  | CLS-49 | Полуботинки | Собственного производства из чистый кожи | **12,5** |
|  | CLS-44 | Полуботинки | Собственного производства из чистый кожи | **12,5** |
|  | CLS-103 | Ботинки | Собственного производства из чистый кожи | **15,0** |
|  | CLS-104 | Ботинки | Собственного производства из чистый кожи | **14,5** |
|  | CLS-110 | Ботинки | Собственного производства из чистый кожи | **17,5** |
|  | CLS-48 | Полуботинки | Собственного производства из чистый кожи | **15,0** |
|  | CLS-49 жен | Полуботинки  . | Собственного производства из чистый кожи | **10,0** |
|  | CLS-64 | Ботинки с  высоким  берцом | Собственного производства из чистый кожи | **16,0** |
|  | CLS-52 | Кирза | Собственного производства из чистый кожи | **13,5** |
|  | CLS-53 | Ботинки с  высоким  берцом | Собственного производства из чистый кожи | **14,0** |
|  | CLS-65 | Ботинки с  высоким  берцом | Собственного производства из чистый кожи | **15,0** |
|  | CLS - 74 | Туфли | Собственного производства из чистый кожи | **12,5** |
|  | CLS-51 | Туфли летние | Собственного производства из чистый кожи | **11,5** |
|  | CLS-105 | Туфли летние | Собственного производства из чистый кожи | **12,0** |
|  | CLS-71 | Чешка летная | Собственного производства из чистый кожи | **8,0** |
|  | CLS-71 | Чешка летная | Собственного производства из чистый кожи | **9,5** |
|  | CLS-75 (черный) | Туфли летние | Собственного производства из чистый кожи | **11,5** |
|  | CLS-75/1 (белый) | Туфли летние | Собственного производства из чистый кожи | **11,5** |

**OOO “NEW LINE TRADING”** *(город Ташкент)*

**Контакты: +998 97 719-57-70;**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Эскиз** | **Артикул** | **Наименование** | **Техническая характеристика** | **Цена в долларах (с НДС)** |
|  | БОТ 1 | Рабочий обувь | Кожа НУБУК,  толщина 1,8 мм, комбинирована с КОРДУРА, подошва ПУ/НИТРИЛ, инжекционно-литьевые, КП 200 ДЖ. КЕВЛАРОВАЯ СТЕЛЬКА.  Размеры 38-46 | **20** |
|  | БОТ 2 | Рабочий обувь | Кожа НУБУК,  толщина 1,8 мм, комбинирована с КОРДУРА, подошва ПУ/НИТРИЛ, инжекционно-литьевые, КП 200 ДЖ. КЕВЛАРОВАЯ СТЕЛЬКА.  Размеры 38-46 | **18** |
|  | БОТ 3 | Рабочий обувь | Кожа НУБУК,  толщина 1,8 мм, комбинирована с КОРДУРА, подошва ПУ/НИТРИЛ, инжекционно-литьевые, КП 200 ДЖ. КЕВЛАРОВАЯ СТЕЛЬКА.  Размеры 38-46 | **18** |
|  | БОТ 4 | Рабочий обувь | Кожа НУБУК,  толщина 1,8 мм, комбинирована с КОРДУРА, подошва ПУ/НИТРИЛ, инжекционно-литьевые, КП 200 ДЖ. КЕВЛАРОВАЯ СТЕЛЬКА.  Размеры 38-46 | **15** |
|  | БОТ 5 | Рабочий обувь | Кожа ЗАМША,  толщина 1,8 мм, комбинирована с КОРДУРА, подошва ПУ/НИТРИЛ, инжекционно-литьевые, КП 200 ДЖ. КЕВЛАРОВАЯ СТЕЛЬКА.  Размеры 38-46 | **15** |
|  | БОТ 6 | Рабочий обувь | СПИЛ,  толщина 1,8 мм, комбинирована с КОРДУРА, подошва ПУ, инжекционно-литьевые, МП 200 ДЖ. Металлическая СТЕЛЬКА.  Размеры 40-45 | **15** |
|  | БОТ 7 | Рабочий обувь | СПИЛ,  толщина 1,8 мм, комбинирована с КОРДУРА, подошва ПУ/ТПУ, инжекционно-литьевые, МП 200 ДЖ. Металлическая СТЕЛЬКА.  Размеры 40-45 | **12** |
|  | БОТ 8 | Рабочий обувь | СПИЛ,  толщина 1,8 мм, комбинирована с КОРДУРА, подошва ПУ, инжекционно-литьевые, МП 200 ДЖ. Металлическая СТЕЛЬКА.  Размеры 40-45 | **12** |
|  | БОТ 9 | Рабочий обувь | СПИЛ,  толщина 1,8 мм, комбинирована с КОЖЗАМ, подошва ПУ, инжекционно-литьевые, МП 200 ДЖ.  Размеры 40-45 | **10** |
|  | БОТ 10 | Рабочий обувь | СПИЛ,  толщина 1,8 мм, комбинирована с КОЖЗАМ, подошва ПУ, инжекционно-литьевые, МП 200 ДЖ.  Размеры 40-45 | **10** |
|  | БОТ 11 | Рабочий обувь | СПИЛ,  толщина 1,8 мм, комбинирована с КОЖЗАМ, подошва ПУ, инжекционно-литьевые, МП 200 ДЖ.  Размеры 40-45 | **9,5** |
|  | БОТ 12 | Рабочий обувь | СПИЛ,  толщина 1,8 мм, комбинирована с КОЖЗАМ, подошва ПУ, инжекционно-литьевые, МП 200 ДЖ.  Размеры 40-45 | **15** |
|  | БОТ 13 | Рабочий обувь | СПИЛ,  толщина 1,8 мм, подошва ПУ, инжекционно-литьевые, МП 200 ДЖ.  Размеры 40-45 | **14** |
|  | БОТ 14 | Рабочий обувь | СПИЛ,  толщина 1,8 мм, комбинирована с КИРЗА, подошва ПУ, инжекционно-литьевые, МП 200 ДЖ.  Размеры 40-45 | **15** |
|  | БОТ 15 | Рабочий обувь | КОЖА ХРОМ,  толщина 1,8 мм, комбинирована с КОРДУРА, подошва ПУ, инжекционно-литьевые  Размеры 38-46 | **15** |
|  | БОТ 16 | Рабочий обувь | КОЖА ХРОМ,  толщина 1,8 мм, комбинирована с СПИЛ, подошва РЕЗИНА клеевые.  Размеры 40-45 | **15** |